Tabela V.2.1: Otpad - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otpaden materijal** | **Broj od evropski katalog na otpad** | **Glaven izvor** | **Koli~ina** | | **Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija ,**  **na~in i lokacija** | **Prerabotka reupotreba ili reciklirawe** | **Odlo`uvawe nadvor od lokacija** |
| **Toni ili m³ / mese~no** | **Toni ili m³/ godi{no** |
| Mazut (istakuvawe na mazut) | 13 07 01\* | Pri protekuvaweod rezervoarite pri polnewe, nastanat defekt na kotlite | 0.083 toni | 1 ton | Iste~eniot mazut na beton se posipuva so pesok i potoa se otstranuva od | / | / |
| Pakuvawe od hartija i karton | 15 01 10\* | Od pakuvawa na pesticidite (Pakuvawe {to sodr`i ostatoci ili e zagadeno so opasni supstancii) | 13.3 kilogrami | 160 kilogrami | Se tretira kako komunalniot otpad | / | / |

Tabela V.2.2. Otpad - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Otpaden materijal** | **Broj od evropski katalog na otpad** | **Glaven izvor** | **Koli~ina** | | **Prerabotka odlo`uvawe vo ramkite na samata lokacija ,**  **na~in i lokacija** | **Prerabotka reupotreba ili reciklirawe** | **Odlo`uvawe nadvor od lokacija** |
| **Toni ili m³ / mese~no** | **Toni ili m³/ godi{no** |
| Rastitelna masa (Otpad od rastitelno tkivo) | 02 01 03 | Otpad koj zaostanuva na zemjodelski obrabotlivata povr{ina | 16.6 toni | 200 toni | Se sobira od lokacija, se sobira na sopstvena deponija koja se nao|a vo krugot na instalacijata i se spaluva po s u{ewe | / | / |
| Izme{an komunalen otpad | 20.03.01 | Od administrativno rabotewe i od potrebite na vrabotenite | 0.83 toni | 10 toni | Se sobira od lokacija, se sobira na sopstvena deponija koja se nao|a vo krugot na instalacijata i se spaluva po s u{ewe | / | / |
| Drug otpad (staklo) | 02 01 99 | Kr{ od staklo od staklenicite | 83.3 m2 | 1 000 m2 | Se sobira na eden del od deponijata | / | / |
| Plasti~na ambala`a | 15 01 03 | Od pakuvawe na repromaterijalite | 83.3 kilogrami | 1000 kilogrami | Se tretira kako komunalniot otpad | / | / |
| Aluminiumska ambala`a | 15 01 04 | Od pakuvawe na semenskiot materijal | 0.83 kilogrami | 10 kilogrami | Se koristi povtorno za semenskiot materijal, i na krajot od ciklusot se spaluva | / | / |
| Drven otpad | 02 01 99 | Drven otpad od paleti, zamena na konstrukcijata | 0.25 toni | 3 toni | Se spaluva so kotlite za cvrsto gorivo | / | / |